붙임 2

	☆ 코드를 묶어서 사용하지 마세요. Do not use the cord tied. ☆ 콘센트에 플러그 이외의 다른 물건(젓가락, 못, 드라이버 등)을 절대 꽂지 마세요. Never put other things into the outlet(chopstics, nails, drivers, etc). Use only the plug. ☆ 한개의 콘센트에 다른 콘센트를 연결하여 사용(문어발식 사용) 하지 마세요. Do not connect the outlet to another extension outlet.
	☆ 무거운 물건을 올려놓지 마세요. Do not place heavy objects on the unit. ☆ 코드가 흠이 난 채로 사용하지 마세요. Do not use the damaged cord. ☆ 잡아 당기지 마세요. Do not pull by the cord.
	☆ 물(습기)이 있는 곳에서 사용하지 마세요. Do not use the outlet in a wet place. ☆ 젖은 손으로 플러그를 뽑지 마세요. Do not unplug the plug with a wet hand. ☆ 제품을 분해하거나 구조를 변경하지 마세요. Do not open the unit. ☆ 콘센트홀 등에 이물(먼지)등이 들어가지 않도록 주의하세요. Be careful, dirt should not go inside the outlet’s holes.

멀티콘센트 사용시 주의사항

☆ 과부하차단기, 누전차단기가 설지된 곳에서만 사용하세요.

Use only in a place that has an overload trip and has a grounded leakage breaker      installed.

☆ 본 제품은 옥내 전용이며, 고온 다습한 곳에서는 절대 사용하지 마세요.

These products are for use indoors only. Do not use in a hot and humid place.

☆ 전선은 풀어서 사용하고 손상(눌림, 찍힘, 벗겨짐 등)하지 마세요.

Do not tie the cord or get it damaged. (Do not squash, press or take off the PVC       coating.)

☆ 플러그는 완전하게 꽂고 헐거워진 콘센트는 교체하세요.

Plug – in electronic equipment tightly and if the outlets are loose, do not use it.

★ 에어컨, 냉장고, 세탁기, 스팀청소기, 난로, 전기히터, 전자레인지 등은 벽면 매입형

콘센트를 사용하십시요. (또는 고용량 알루미늄 멀티콘센트 사용)

(열을 발생하는 전자제품은 표시된 소비전력이 낮더라도 지속사용하게 되면

과부하 의 원인 이 됩니다.)

Although the indicated power consumption grade is low, when you use electronic equipment continuously, which generates heat, this can be the reason for an overload.

(Or change to a high capacity current Aluminum Multi-outlets.)

Use a wall surface outlet, when you use an air conditioner, washing machine, steam cleaner, stove, heater, refrigerator or microwave.

Large appliances are not for use with the multi outlet.

★ 사용하고자 하는 전자제품의 소비전력(16A-2,800W / 10A-2,000W)을 확인하여            제품에 표기된 용량이하로 사용하십시요.

(각 구별 16A-1,500W /10A-1,200W 를 초과하여 사용하지 마세요.)

Check the indicated power consumption level of electronic equipment and use it at the lower power level.